1、在桌面右下角找到如图所示电脑样子的图标，单击鼠标右键选择 
网络和Internet设置。
[image: ]

2、在如图所示页面中 高级网络设置，如图所示：
[image: ]


3、在如图所示页面中，选择 更多网络适配器选项 ， 
[image: ]

4、在如图所示页面中，在以太网图标上单击鼠标右键，选择属性。
[image: ]



5、在如图所示页面中鼠标左键双击 Internet协议版本4（TCP/IPv4）
[image: ]
[bookmark: _GoBack]6、在如图所示页面中选择 自动获得IP地址和自动获得DNS服务器地址，单击确定。
[image: ]
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