1、在桌面右下角找到如图所示电脑样子的图标，单击鼠标右键选择 
网络和Internet设置。
[image: ]

2、在如图所示页面中选择 以太网：

[image: d:\Documents\WeChat Files\emailplease\FileStorage\Temp\ef0e511de1d41a7aa9dafa104ab3cae.png]

3、在如图所示页面中，选择 更多适配器选项： 
[image: d:\Documents\WeChat Files\emailplease\FileStorage\Temp\64319b071fb2c8e0967ff77973ba6fa.png]

4、在如图所示页面中，鼠标左键双击 以太网 图标：
[image: d:\Documents\WeChat Files\emailplease\FileStorage\Temp\9f2974cd19b19658de4a31afe4cdb46.png]



5、在如图所示页面中，鼠标左键单击 属性 按钮。
[image: d:\Documents\WeChat Files\emailplease\FileStorage\Temp\ab82cb9fce4aadc9b0c848d6560c3b8.png]

6、在如图所示页面中鼠标左键双击 Internet协议版本4（TCP/IPv4）
[image: d:\Documents\WeChat Files\emailplease\FileStorage\Temp\887288f966cd46682017dc9244f5b4b.png]



[bookmark: _GoBack]7、在如图所示页面中选择 自动获得IP地址和自动获得DNS服务器地址后，鼠标左键单击确定按钮完成设置。
[image: d:\Documents\WeChat Files\emailplease\FileStorage\Temp\5b970a80cf5ecd9a43f8e403b078202.png]
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