附件:
化工原理实验设备“精馏实验装置”参数及要求
	产  品
名 称
	型  号
	尺  寸
（mm）
	价  格
（万元）
	主 要 组 成
	用    途
	备    注

	精
馏
实
验
装
置
	DES-ⅢA
	 1500

×1500

×2400
	    11
	不锈钢筛板精馏塔一套，包括：冷凝器、 冷却器及加热器
②仪表控制柜一台
③转子流量计两台
④原料罐、回流罐、产品罐及泵各一台
⑤温度、压力传感器及相应数字仪表
⑥计算机数据在线采集软件包
⑦计算机
	测定全回流条件下的
  全塔效率及单板效率
测定部分回流条件下的全塔效率
测定全塔的浓度（或温度）分布曲线
观察塔板上气液状态
测定再沸器内沸腾给热系数
测定塔的操作弹性
	①具有人工和计算机过程模拟及数据在线采集及控制功能
②进料采用计量泵
③设备均为不锈钢材料
④可以实现真空或加压操作
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